IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Número de proyecto"
Time stamp: "2016-06-09T16:43:10"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140606_1530(x64) - Exporter 15.6.0.0 - Alternate UI 15.6.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)"

People and organizations
  Person "Jordi" "G" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Jordi" "G" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Número de proyecto" | long name "Nombre de proyecto" | phase "Estado de proyecto"
  IFCSITE "Default" | latitude 40° 25′ 0.086975″ | longitude -3° 42′ 1.243858″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Introduzca dirección aquí", "Madrid", "España"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nivel 1" | long name "Nivel 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sol 200 H" | object type "Sol 200 H" | names: "2014_Panel-Solar_Baxi_Paneles-Solares-Planos_SOL200:Sol 200 H:151103" | material: materials ("Cobre", "Vidrio Solar Texturizado", "Aluminio Lacado Gris RAL 7016") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Cotas, Datos de identidad, Mecánica, Otros

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Sol 200 H" | 1 occurrence | material: materials ("Cobre", "Vidrio Solar Texturizado", "Aluminio Lacado Gris RAL 7016") | property sets: Construcción, Cotas, Datos, Datos de identidad, Materiales y acabados, Mecánica

Property sets
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura base = "Punto base del proyecto" (IFCIDENTIFIER)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Alzado = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anfitrión = "Suelo : Por defecto - 30 cm" (IFCTEXT)
    Nivel = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Alzado = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Restricciones | properties | on 1 type object
    Elevación por defecto = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Otros | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoría = "Información de proyecto" (IFCLABEL)
    Dirección de proyecto = "Introduzca dirección aquí" (IFCTEXT)
    Estado de proyecto = "Estado de proyecto" (IFCTEXT)
    Fecha de emisión de proyecto = "Fecha de emisión" (IFCTEXT)
    Nombre de cliente = "Propietario" (IFCTEXT)
    Nombre de proyecto = "Nombre de proyecto" (IFCTEXT)
    Número de proyecto = "Número de proyecto" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Nombre de familia = "Nivel" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Categoría = "Equipos mecánicos" (IFCLABEL)
    Familia = "2014_Panel-Solar_Baxi_Paneles-Solares-Planos_SOL200: Sol 200 H" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "2014_Panel-Solar_Baxi_Paneles-Solares-Planos_SOL200: Sol 200 H" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "2014_Panel-Solar_Baxi_Paneles-Solares-Planos_SOL200: Sol 200 H" (IFCLABEL)
    Nivel de tabla de planificación = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Tipo = "2014_Panel-Solar_Baxi_Paneles-Solares-Planos_SOL200: Sol 200 H" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Familia = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 type object
    Categoría = "Equipos mecánicos" (IFCLABEL)
    Diámetro Exterior - Serpentín Entrada = 0.0219999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro exterior - Serpentín Salida = 0.0219999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nombre de familia = "2014_Panel-Solar_Baxi_Paneles-Solares-Planos_SOL200" (IFCTEXT)
    Sol 200 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sol 200H = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Sol 200 H" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCLABEL)
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Volumen = 0.174930117 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Área = 2.262991 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura de cálculo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotas | properties | on 1 type object
    Alto (mm) = 1.147 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Interior - Serpentín Entrada = 0.0199999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diámetro Interior - Serpentín Salida = 0.0199999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Grosor (mm) = 0.087 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largo (mm) = 1.753 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Datos de identidad | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Descripción de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre del edificio = "" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Marca = "1" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Estructura = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nombre = "Nivel 1" (IFCTEXT)
    Planta de edificio = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nombre de tipo = "Nivel 1" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 type object
    Autor = "Bimetica Parametric Design Services S.L." (IFCTEXT)
    Bimetica = "http://www.bimetica.com" (IFCTEXT)
    Catálogo tarifa = "http://www.baxi.es/docs/sp_tarifa/Sol.pdf" (IFCTEXT)
    CondicionesGeneralesDeContratacion = "" (IFCTEXT)
    Contraseña certificación = "GPS-8420" (IFCTEXT)
    Código de montaje = "" (IFCTEXT)
    Declaración de conformidad CE = "" (IFCTEXT)
    Descripción = "Colectores solares altamente selectivos de 2 o 2'5 m2 de área total. Modelo SOL 200 / SOL 250 para instalación en vertical y SOL 200 H / SOL 250 H para instalación en horizontal. Permite la instalación de hasta 10 colectores por fila conexionados en paralelo." (IFCTEXT)
    Descripción de montaje = "" (IFCTEXT)
    DuracionVidaUtil = "" (IFCTEXT)
    EmailContacto = "solutions@baxi.es" (IFCTEXT)
    Fabricante = "Baxi Calefacción, S.L.U." (IFCTEXT)
    FechaEmisionElementoBIM = "04/05/2016" (IFCTEXT)
    FechaInstalacion = "" (IFCTEXT)
    FechaVencimientoElementoBIM = "01/01/2017" (IFCTEXT)
    Folleto comercial = "http://www.baxi.es/docs/sp_folleta/folleto_solar15.pdf" (IFCTEXT)
    Homologación = "" (IFCTEXT)
    Modelo = "Sol 200 H" (IFCTEXT)
    Nombre de tipo = "Sol 200 H" (IFCTEXT)
    NumeroSerie = "Paneles Solares Planos Sol 200" (IFCTEXT)
    Número OmniClass = "" (IFCTEXT)
    PeriodoGarantia = "10 años" (IFCTEXT)
    Referencia = "720364301" (IFCTEXT)
    ReferenciaContacto = "Departamento Técnico" (IFCTEXT)
    TelefonoContacto = "902 89 89 89" (IFCTEXT)
    Título OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "www.baxi.es" (IFCTEXT)
    URLProducto = "http://www.baxi.es/sol200/" (IFCTEXT)
  Mecánica | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Clasificación de sistema = "Retorno hidrónico,Suministro hidrónico" (IFCTEXT)
    Nombre de sistema = "" (IFCTEXT)
  Mecánica | properties | on 1 type object
    Flujo Retorno hidrónico = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flujo Suministro hidrónico = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
  Proceso por fases | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fase de creación = "Nueva construcción" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Gráficos | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Color = 0 (IFCINTEGER)
    Grosor de línea = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Patrón de línea = "Trazo punto" (IFCLABEL)
    Símbolo = "Extremo de nivel: Extremo de nivel" (IFCLABEL)
    Símbolo en extremo 1 por defecto = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Símbolo en extremo 2 por defecto = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Construcción | properties | on 1 type object
    Circuito hidráulico = "Serpentín" (IFCTEXT)
    Colectores por fila = "Hasta 10" (IFCTEXT)
    Espesor absorbedor (mm) = 0.0004 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Instalación = "Horizontal" (IFCTEXT)
    Superficie total m² = 2. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Datos | properties | on 1 type object
    Absorbancia % = 0.95 (IFCREAL)
    Capacidad = 0.0022 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Ecuación característica = "Ƞ= 0,809 - 3,989 T* - 0,017 GT*²" (IFCTEXT)
    Emitancia % = 0.05 (IFCREAL)
    Peso vacío = 35. (IFCREAL)
    Presión máx. trabajo = 1000000. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
    Superficie total real m² = 2.01 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Superfície de apertura m² = 1.9 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Temp. estancamiento = 211. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Materiales y acabados | properties | on 1 type object
    Absorbedor = "De aluminio, con tratamiento altamente selectivo" (IFCTEXT)
    Aislamiento posterior = "Fibra de vidrio con velo negro de 40 mm" (IFCTEXT)
    Carcasa = "De aluminio en color gris RAL7016" (IFCTEXT)
    Carcasa_Mat = "Aluminio Lacado Gris RAL 7016" (IFCLABEL)
    Serpentín_Mat = "Cobre" (IFCLABEL)
    Vidrio solar = "Texturizado 3,2 mm." (IFCTEXT)
    Vidrio solar_Mat = "Vidrio Solar Texturizado" (IFCLABEL)